{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":53,"sheets":["Principal","Instrucciones","VideoFormación","Indice1","ControladoresSeguridad","OrientaciónSelección","Sentry","PanoramaProductoSentry","TablaDeSelecciónSentry","CaracterísticasSentry","EjemploSeguridadSentry","DispositivosCompatiblesSentry","ConexionadoSentry","Vital","CaracterísticasVital","CDS","EjemploSeguridadVital","DispositivosCompatiblesVital","TINA","PanoramaProductoVital","Pluto","CaracterísticasPluto","PanoramaProductoPluto","TablaSelecciónPluto","PlutoManager","EjemploSeguridadPluto","CDS (2)","StatusBus","StatusBus (2)","StatusBus (3)","DispositivosCompatiblesPluto","TINA (2)","DispositivosSeguridad","Barreras","Sensores","Eden","Mkey","Magne","Dalton","Knox","Mando","Bimanual","JSHD","ParoEmergencia","SmileEmergency","SmileStop","SmileReset","Smile41","Linestrong","Pulsantería","Presión","AFS","Fence"],"not_rendered":{"charts":0,"images":229,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Principal","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Instrucciones","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"VideoFormación","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Indice1","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"ControladoresSeguridad","index":4,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"OrientaciónSelección","index":5,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Sentry","index":6,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"PanoramaProductoSentry","index":7,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"TablaDeSelecciónSentry","index":8,"n_rows":53,"n_cols":6,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Descripción","Tipo","Código producto","Precio Unit. €"]
[null,"Relé de seguridad/expansión Salidas de relé 3NA/1NC","Sentry BSR10","2TLA010040R0000",106.9]
[null,"Relé de seguridad/expansión Salidas de relé 4NA","Sentry BSR11","2TLA010040R0200",106.9]
[null,"Relé de expansión. Salidas de relé 4NA/1NC","Sentry BSR23","2TLA010041R0600",93.06]
[null,"Relé de seguridad. Salidas de relé 3NA/1NC","Sentry SSR10","2TLA010050R0000",131.19999999999999]
[null,"Relé de seguridad. Salidas de relé 3NA/1NC","Sentry SSR10M","2TLA010050R0100",166.01]
[null,"Relé de seguridad para bimanual. Salidas de relé 3NA/1NC","Sentry SSR20","2TLA010051R0000",144.06]
[null,"Relé de seguridad para bimanual. Salidas de relé 3NA/1NC","Sentry SSR20M*","2TLA010051R0100",{"$error":"#N/A"},"No disponible"]
[null,"Relé de seguridad con 2 salidas directas y 2 retardadas 0,5s. Salidas de relé 2NA/2NA","Sentry SSR32","2TLA010052R0400",209.66]
[null,"Relé de seguridad con 2 salidas directas y 2 retardadas 1,5s. Salidas de relé 2NA/2NA","Sentry SSR42","2TLA010053R0400",209.66]
[null,"Relé de seguridad/Temporizador con retardo a las salidas 0-999 s. Salidas de relé 3NA/1NC","Sentry TSR10","2TLA010060R0000",168.5]
[null,"Relé de seguridad/Temporizador con retardo a las salidas 0,5s o 1,5s. Salidas de relé 3NA/1NC","Sentry TSR20","2TLA010061R0000",131.19999999999999]
[null,"Relé de seguridad/Temporizador con retardo a las salidas 0,5s o 1,5s. Salidas de relé 3NA/1NC","Sentry TSR20M","2TLA010061R0100",169.78]
[null,"Relé Universal de seguridad/temporizador. Salidas de relé 3NA/1NC","Sentry USR10","2TLA010070R0000",198.11]
[null,"Relé Universal de seguridad/temporizador. Salidas de relé 2NA/2NA","Sentry USR22","2TLA010070R0400",276.54000000000002]

{"sheet":"CaracterísticasSentry","index":9,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"EjemploSeguridadSentry","index":10,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"DispositivosCompatiblesSentry","index":11,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"ConexionadoSentry","index":12,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Vital","index":13,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"CaracterísticasVital","index":14,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"CDS","index":15,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"EjemploSeguridadVital","index":16,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"DispositivosCompatiblesVital","index":17,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"TINA","index":18,"n_rows":19,"n_cols":5,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[null,"Descripción","Tipo","Código producto","Precio Unit. €"]
[null,"Tina 1A - Tapón de cierre con conector macho M12. Para conectar en las tomas sin utilizar de los bloques de bifurcación Tina 4A y Tina 8A.","TINA 1A ","2TLA020054R0000",43.65]
[null,"Tina 2A - Adaptador con conexión M20 para paros de emergencia y dispositivos de seguridad que dispongan de contactos libres de potencial","TINA 2A","2TLA020054R0100",53.77]
[null,"Tina 2B - Adaptador con cable para montaje interior en paros de emergencia y dispositivos de seguridad que dispongan de contactos libres de potencial.","TINA 2B","2TLA020054R1100",41.3]
[null,"Tina 3A - Adaptador con conector M12 y sujeción M20 para paros de emergencia y dispositivos de seguridad que dispongan de contactos libres de potencial. Los dispositivos Tina 3A, 6A y 7A realizan la misma función eléctrica en diferentes encapsulados.","TINA 3A","2TLA020054R0200",47.53]
[null,"Tina 3Aps - Igual que Tina A pero con +24 V y 0 V disponibles","TINA 3APS","2TLA020054R1400",49.87]
[null,"Tina 4A - Bloque de bifurcación con 4 entradas para sensores y conexión M12 hembra. Diámetro de la manguera de conexión: 7÷12 mm","TINA 4A","2TLA020054R0300",143.38999999999999]
[null,"Tina 5A ver.G Unidad de bypass","TINA 5A","2TLA020054R1900",153.78]
[null,"Tina 6A - Adaptador M12 macho y hembra para conexión al circuito dinámico de seguridad de: alfombras de seguridad, bordes sensibles y parachoques sensibles. Los dispositivos Tina 3A, 6A y 7A realizan la misma función eléctrica en diferentes encapsulados","TINA 6A","2TLA020054R0600",59.23]
[null,"Tina 7A - Adapta. montaje carril DIN. Bloques regletas desmon. Conexión al circuito dinámico de seguridad del Paro Emerg. del armario de conexiones y: alfombras, bordes y parachoques sensibles externos. Tina 3A, 6A y 7A misma función eléctrica dif. encap.","TINA 7A","2TLA020054R0700",54.56]
[null,"Tina 8A - Bloque de bifurcación con 8 entradas para sensores y conexión M12 hembra. Diámetro de la manguera de conexión: 7÷12 mm","TINA 8A","2TLA020054R0500",166.76]
[null,"Tina 10A - Adapta las dos salidas OSSD (semiconductor -PNP-) de las cortinas / barreras fotoeléctricas al circuito dinámico de seguridad (Vital / Pluto).","TINA 10A","2TLA020054R1200",88.83]
[null,"Tina 10B - Igual que Tina 10A con un conector adicional (3) para reset local.","TINA 10B","2TLA020054R1300",103.65]
[null,"Tina 10C - Igual que Tina 10B pero el conector adicional (3) se conecta al transmisor de la cortina / barrera fotoelectrica.","TINA 10C","2TLA020054R1600",103.65]
[null,"Tina 11A - Bloque de bifurcación con dos tomas M12 hembra para sensores dinámicos tipo Tina, Eden o Spot.","TINA 11A","2TLA020054R1700",79.5]
[null,"Tina 12A - Bloque de bifurcación con dos tomas M12 hembra para bloqueos: Dalton, Magne o Knox con Eden.","TINA 12A","2TLA020054R1800",88.07]

{"sheet":"PanoramaProductoVital","index":19,"n_rows":5,"n_cols":5,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[null,"Descripción","Tipo","Código producto","Precio Unit. €"]
[null,"Módulo de seguridad para la supervisión del circuito dinámico de seguridad.","VITAL 1","2TLA020052R1000",253.2]

{"sheet":"Pluto","index":20,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"CaracterísticasPluto","index":21,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"PanoramaProductoPluto","index":22,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"TablaSelecciónPluto","index":23,"n_rows":81,"n_cols":5,"rows_kept":81,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Descripción","Tipo","Código producto","Precio Unit. €"]
[null,"Pluto A20 v2 PLC de Seguridad 8+8+2+2 E/S. Con monitor de corriente IQ16+IQ17","PLUTO A20","2TLA020070R4500",938.28]
[null,"Pluto B20 v2 PLC de Seguridad 8+8+2+2 E/S. Con Pluto Bus","PLUTO B20","2TLA020070R4600",861.92]
[null,"Pluto B46 v2 PLC-Segur. 24+16+4+2","B46","2TLA020070R1700",1148.69]
[null,"Pluto S20 v2 PLC de Seguridad 8+8+2+2 E/S. Sin Pluto Bus","PLUTO S20","2TLA020070R4700",685.79]
[null,"Pluto S46 v2 PLC-Segur.24+16+4+2 Sin BUS","S46","2TLA020070R1800",975.71]
[null,"Pluto B22 PLC de Seguridad","PLUTO B22","2TLA020070R4800",647.77]
[null,"Pluto D20 PLC de Seguridad","PLUTO D20","2TLA020070R6400",1137.6099999999999]
[null,"Pluto D45 PLC de Seguridad 24+15+4+2 E/S. Entradas analógicas y de contaje","PLUTO D45","2TLA020070R6600",1281.1099999999999]
[null,"Pluto O2 PLC-Segu.2+2+2 Aplia Salidas","PLUTO O2","2TLA020070R8500",514.08000000000004]

{"sheet":"PlutoManager","index":24,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"EjemploSeguridadPluto","index":25,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"CDS (2)","index":26,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"StatusBus","index":27,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"StatusBus (2)","index":28,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[null,null,null,null,"Safety Device","Descripción","Tipo","Código producto","Precio Unit. €"]
[null,null,null,null,"Eden DYN StatusBus","Non-contact safety sensor, with M12-5 male contact","Adam DYN-Status M12-5","2TLA020051R5200",{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,null,null,"Eva con código general para usar con Adam DYN/OSSD"," Eva General code ","2TLA020046R0800",21.74]
[null,null,null,null,"Smile StatusBus ","Paro de emergencia formato Smile, para circuito dinámido y funcionalidad Statusbus. Led de estado y conector M12 5 polos macho","Smile 11 EC Tina ","2TLA030050R0900",100.19]
[null,null,null,null,"Inca StatusBus ","Paro de emergencia formato Inca para montaje en panel (22,5 mm) circuito dinámico y funcionalidad Statusbus","Inca 1 EC Tina ","2TLA030054R1400",107.13]
[null,null,null,null,"Fixa","Terminal para direccionar, configurar y probar sensores Statusbus,\nAS-i, Dinámicos y convencionales PNP","Fixa","2TLA020072R2000",730.48]

{"sheet":"StatusBus (3)","index":29,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"DispositivosCompatiblesPluto","index":30,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"TINA (2)","index":31,"n_rows":19,"n_cols":5,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[null,"Descripción","Tipo","Código producto","Precio Unit. €"]
[null,"Tina 1A - Tapón de cierre con conector macho M12. Para conectar en las tomas sin utilizar de los bloques de bifurcación Tina 4A y Tina 8A.","TINA 1A ","2TLA020054R0000",43.65]
[null,"Tina 2A - Adaptador con conexión M20 para paros de emergencia y dispositivos de seguridad que dispongan de contactos libres de potencial","TINA 2A","2TLA020054R0100",53.77]
[null,"Tina 2B - Adaptador con cable para montaje interior en paros de emergencia y dispositivos de seguridad que dispongan de contactos libres de potencial.","TINA 2B","2TLA020054R1100",41.3]
[null,"Tina 3A - Adaptador con conector M12 y sujeción M20 para paros de emergencia y dispositivos de seguridad que dispongan de contactos libres de potencial. Los dispositivos Tina 3A, 6A y 7A realizan la misma función eléctrica en diferentes encapsulados.","TINA 3A","2TLA020054R0200",47.53]
[null,"Tina 3Aps - Igual que Tina A pero con +24 V y 0 V disponibles","TINA 3APS","2TLA020054R1400",49.87]
[null,"Tina 4A - Bloque de bifurcación con 4 entradas para sensores y conexión M12 hembra. Diámetro de la manguera de conexión: 7÷12 mm","TINA 4A","2TLA020054R0300",143.38999999999999]
[null,"Tina 5A ver.G Unidad de bypass","TINA 5A","2TLA020054R1900",153.78]
[null,"Tina 6A - Adaptador M12 macho y hembra para conexión al circuito dinámico de seguridad de: alfombras de seguridad, bordes sensibles y parachoques sensibles. Los dispositivos Tina 3A, 6A y 7A realizan la misma función eléctrica en diferentes encapsulados","TINA 6A","2TLA020054R0600",59.23]
[null,"Tina 7A - Adapta. montaje carril DIN. Bloques regletas desmon. Conexión al circuito dinámico de seguridad del Paro Emerg. del armario de conexiones y: alfombras, bordes y parachoques sensibles externos. Tina 3A, 6A y 7A misma función eléctrica dif. encap.","TINA 7A","2TLA020054R0700",54.56]
[null,"Tina 8A - Bloque de bifurcación con 8 entradas para sensores y conexión M12 hembra. Diámetro de la manguera de conexión: 7÷12 mm","TINA 8A","2TLA020054R0500",166.76]
[null,"Tina 10A - Adapta las dos salidas OSSD (semiconductor -PNP-) de las cortinas / barreras fotoeléctricas al circuito dinámico de seguridad (Vital / Pluto).","TINA 10A","2TLA020054R1200",88.83]
[null,"Tina 10B - Igual que Tina 10A con un conector adicional (3) para reset local.","TINA 10B","2TLA020054R1300",103.65]
[null,"Tina 10C - Igual que Tina 10B pero el conector adicional (3) se conecta al transmisor de la cortina / barrera fotoelectrica.","TINA 10C","2TLA020054R1600",103.65]
[null,"Tina 11A - Bloque de bifurcación con dos tomas M12 hembra para sensores dinámicos tipo Tina, Eden o Spot.","TINA 11A","2TLA020054R1700",79.5]
[null,"Tina 12A - Bloque de bifurcación con dos tomas M12 hembra para bloqueos: Dalton, Magne o Knox con Eden.","TINA 12A","2TLA020054R1800",88.07]

{"sheet":"DispositivosSeguridad","index":32,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Barreras","index":33,"n_rows":86,"n_cols":9,"rows_kept":86,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[56,6,59,6],[52,6,55,6]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Tipo","Resolución","Descripción","Código producto","Precio Unit. €",null,"Enlace a manual"]
[null,"Orion 1 Base","14 mm Dedo","Orion1-4-14-030-B ","2TLA022300R0100",972.36,"Consultar la tarifa para la selección de alturas diferentes.","http://search-ext.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2TLC172287M0201&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch","."]
[null,null,"30 mm Mano","Orion1-4-30-060-B ","2TLA022302R0300",1048.8900000000001]
[null,"Orion 1 Extended","14 mm Dedo","Orion1-4-14-030-E","2TLA022301R0100",1420.23,null,"http://search-ext.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2TLC172290M0201&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch","."]
[null,null,"30 mm Mano","Orion1-4-30-030-E","2TLA022303R0100",1146.73]
[null,"Orion 2 Base","4 haces","Orion2-4-K4-120-B","2TLA022304R0300",1087.49,"Para diferentes resoluciones, consultar la tarifa","http://search-ext.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2TLC172288M0201&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch","."]
[null,"Orion 2 Extended","2 haces","Orion2-4-K2-050-E","2TLA022305R0000",900.03,null,"http://search-ext.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2TLC172291M0201&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch","."]
[null,"Orion 3 Base","3 haces","Orion3-4-K2C-080-B","2TLA022306R0100",638.07000000000005,null,"http://search-ext.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2TLC172289M0201&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch","."]
[null,"Orion 3 Extended","2 haces","Orion3-4-K1C-050-E","2TLA022307R0000",660.69,null,"http://search-ext.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2TLC172292M0201&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch","."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Local o global reset","Tipo de reset","Adaptable a DYNLink","Controlador de seguridad","Tipo","Código producto","Precio Unit. €","Accesorios útiles"]
[null,"Pulsador Smile rearme Orion1",null,null,null,"Smile 11RO1","2TLA022316R3000",92.14]
[null,"Pulsador Smile rearme Orion 2B/2E/3E",null,null,null,"Smile 11RO2","2TLA022316R3100",92.14]
[null,"Pulsador Smile rearme Orion3B",null,null,null,"Smile 11RO3","2TLA022316R3200",92.14]
[null,"Orion 1 Base","Pulsador reset local conectado a la barrera de seguridad","Sí","Vital o Pluto","Smile 11RO1","2TLA022316R3000",92.14,"Tina 10B: OSSD to DYNlink + local reset button. M12-3A: Serial connection of DYNlink"]
[null,null,null,"No","Sentry","Smile 11RO1","2TLA022316R3000",92.14,"M12-3R: Easy connection of a local reset button"]
[null,null,"Pulsador reset global conectado al módulo de control","Sí","Vital","Smile 11 RA","2TLA030053R0000",67.28,"Tina 10A: OSSD to DYNlink. Tina 10C: OSSD to DYNlink + supply to transmitter"]
[null,null,null,null,"Pluto","Smile 11 RB","2TLA030053R0100",67.28,"Tina 10A: OSSD to DYNlink. Tina 10C: OSSD to DYNlink + supply to transmitter"]
[null,null,null,"No","Sentry","Smile 11 RA","2TLA030053R0000",67.28]
[null,"Orion 2 Base, Orion 2 Extended, Orion 3 Extended","Pulsador reset local conectado a la barrera de seguridad","Sí","Vital o Pluto","Smile 11RO2","2TLA022316R3100",92.14,"Tina 10B: OSSD to DYNlink + local reset button. M12-3A: Serial connection of DYNlink"]
[null,null,null,"No","Sentry","Smile 11RO2","2TLA022316R3100",92.14,"M12-3R: Easy connection of a local reset button"]
[null,null,"Pulsador reset global conectado al módulo de control","Sí","Vital","Smile 11 RA","2TLA030053R0000",67.28,"Tina 10A: OSSD to DYNlink. Tina 10C: OSSD to DYNlink + supply to transmitter"]
[null,null,null,null,"Pluto","Smile 11 RB","2TLA030053R0100",67.28,"Tina 10A: OSSD to DYNlink. Tina 10C: OSSD to DYNlink + supply to transmitter"]
[null,null,null,"No","Sentry","Smile 11 RA","2TLA030053R0000",67.28]
[null,"Orion 3 Base","Pulsador reset local conectado a la barrera de seguridad","Sí","Vital o Pluto","Smile 11RO3","2TLA022316R3200",92.14,"Tina 10B: OSSD to DYNlink + local reset button. M12-3A: Serial connection of DYNlink"]
[null,null,null,"No","Sentry","Smile 11RO3","2TLA022316R3200",92.14,"M12-3R: Easy connection of a local reset button"]
[null,null,"Pulsador reset global conectado al módulo de control","Sí","Vital","Smile 11 RA","2TLA030053R0000",67.28,"Tina 10A: OSSD to DYNlink. Tina 10C: OSSD to DYNlink + supply to transmitter"]
[null,null,null,null,"Pluto","Smile 11 RB","2TLA030053R0100",67.28,"Tina 10A: OSSD to DYNlink. Tina 10C: OSSD to DYNlink + supply to transmitter"]
[null,null,null,"No","Sentry","Smile 11 RA","2TLA030053R0000",67.28]

{"sheet":"Sensores","index":34,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Eden","index":35,"n_rows":97,"n_cols":11,"rows_kept":97,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[94,4,94,5],[95,4,95,5],[96,4,96,5],[95,2,95,3],[96,2,96,3],[59,10,60,12],[79,2,79,5],[80,2,80,5],[69,3,69,5],[70,3,70,5],[71,3,71,5],[72,3,72,5],[78,2,78,5]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"ADAM"]
[null,null,"Controlador de seguridad","Statusbus","Info señal","Reset local","Tipo","Código producto","Precio Unit. €","Enlace a manual","Consultar la tarifa para la selección de accesorios."]
[null,null,"Pluto","X","X",null,"Adam DYN-Status","2TLA020051R5200",{"$error":"#N/A"}]
[null,null,"Pluto o Vital",null,"X",null,"Adam DYN-Info","2TLA020051R5100",67.98,"http://search-ext.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2TLC172271M0201&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch","."]
[null,null,null,null,null,"X","Adam DYN-Reset","2TLA020051R5300",96]
[null,null,"Pluto o Sentry",null,"X",null,"Adam OSSD-Info 5","2TLA020051R5400",66.7,"http://search-ext.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2TLC172272M0201&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch","."]
[null,null,null,null,null,"X","Adam OSSD-Reset 5","2TLA020051R5600",92.85]
[null,null,null,null,"X",null,"Adam OSSD-Info 8","2TLA020051R5700",78.739999999999995]
[null,null,null,null,"X","X","Adam OSSD-Reset 8","2TLA020051R5900",104.16]
[null,null,"Pluto AS-i and B42 AS-i","X","X",null,"Adam AS-i","2TLA020051R6000",110.32]
[null,null,"EVA"]
[null,null,"Adam compatible","Codificación",null,null,"Tipo","Código producto","Precio Unit. €"]
[null,null,"Adam DYN and OSSD","Baja",null,null,"EVA GENERAL","2TLA020046R0800",21.74]
[null,null,null,"Alta",null,null,"EVA CODIFICADA","2TLA020046R0900",39.6]
[null,null,"Adam AS-i","Alta",null,null,"EVA AS-i","2TLA020051R8000",46.89]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Descripción",null,null,null,"Tipo","Código producto","Precio Unit. €","Enlace a manual"]
[null,null,"Rearme para Adam con 5 pines",null,null,null,"Smile 12RF","2TLA030053R2600",82.84,"http://search-ext.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2TLC172106L0201&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch","."]
[null,null,"Rearme para Adam con 8 pines",null,null,null,"Smile 12RG","2TLA030053R2700",88.69]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Descripción",null,"Controlador compatible",null,"Tipo","Código producto","Precio Unit. €","Enlace a manual"]
[null,null,"Sense7 - Interruptor magnético de seguridad, Actuador incluido, Cable 2 m, 2NC/1NA, Información por LED",null,"Sentry",null,"SENSE7","2TLA050056R4100",91.29,"http://search-ext.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2TLC172249M0201&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch","."]
[null,null,"Sense7Z - Interruptor magnético de seguridad, Actuador incluido, IP 69K, Completo en Acero Inoxidable, Cable 5 m, 2NC/1NA LED",null,"Sentry",null,"SENSE7Z","2TLA050056R5120",174.73]

{"sheet":"Mkey","index":36,"n_rows":40,"n_cols":7,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Descripción","Tipo","Código producto","Precio Unit. €","Enlace a manual"]
[null,"MKey5 - Interruptor de posición de seguridad mecánico, M20, 2NC/1NA, Actuador Estándar","MKEY5","2TLA050003R0100",50.86,"http://search-ext.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2TLC172244M0201&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch","."]
[null,"MKey8 - Interruptor de posición de seguridad mecánico con enclavamiento, Desbloqueo por tensión, M20, 24Vcc, Actuador Estándar","MKEY8","2TLA050011R0132",333.82,"http://search-ext.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2TLC172245M0201&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch","."]
[null,"MKey9 - Interruptor de posición de seguridad mecánico con enclavamiento, Desbloqueo por tensión, M20, 24Vcc, Actuador Estándar","MKEY9","2TLA050007R0112",242.55,"http://search-ext.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2TLC172246M0201&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch","."]

{"sheet":"Magne","index":37,"n_rows":30,"n_cols":7,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Descripción","Tipo","Código producto","Precio Unit. €","Enlace a manual"]
[null,"Bloque electromagnético con conector M12 de 5 polos. Bloqueo por +24Vcc.","Magne 3X M12-5","2TLA042022R2700",{"$error":"#N/A"},"http://search-ext.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2TLC172315M0201&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch","."]
[null,"Bloqueo electromagnético con Adam DYN-Info integrado para enclavamiento de seguridad por circuito dinámico y conector M12 de 8 polos, informando tanto de estado Bloqueado como Cerrado. Bloqueo por +24VCC.","Magne 4 DYN-Info","2TLA042022R3400",213.62]
[null,"Bloqueo electromagnético con Adam OSSD-Info integrado para enclavamiento de seguridad y conector M12 de 8 polos, informando tanto de estado Bloqueado como Cerrado. Bloqueo por +24VCC.","Magne 4 OSSD-Info","2TLA042022R4600",213.62]
[null,null,null,null,null,"Consultar la tarifa para la selección de diferentes modelos"]

{"sheet":"Dalton","index":38,"n_rows":39,"n_cols":7,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Conector con Adam","Tipo","Código producto","Precio Unit. €","Enlace a manual","Consultar la tarifa para la selección de accesorios."]
[null,"No","Dalton M11","2TLA020038R3100",180.27,"http://search-ext.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2TLC172165M0201&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch","."]
[null,"Sí","Dalton M12","2TLA020038R3200",187.02]

{"sheet":"Knox","index":39,"n_rows":52,"n_cols":7,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Descripción","Tipo","Código producto","Precio Unit. €","Enlace a manual","Consultar la tarifa para la selección de diferentes modelos"]
[null,"Knox 1A-R v2 - Cerradura de seguridad para puertas con apertura hacia el exterior y visagra a la derecha.","KNOX 1A-R V2","2TLA020105R5000",337.11,"http://search-ext.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2TLC172250M0201&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch","."]
[null,"Knox 2A v2 - Elemento de cierre lado marco. Conector M12 macho con 8 polos. Se suministra para visagra a la derecha, instrucciones p ara cambiar a la izquierda en el manual de producto.","Knox 2A v2","2TLA020105R2200",393.07]

{"sheet":"Mando","index":40,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Bimanual","index":41,"n_rows":76,"n_cols":8,"rows_kept":76,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[73,1,73,2],[74,1,74,2],[75,1,75,2]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Tipo de contactos","Longitud del cable","Tipo","Código producto","Precio Unit. €","Enlace a manual"]
[null,"1 NO + 1 NC","2 m","JSTD-1A","2TLA020007R3000",123.51,"http://search-ext.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2TLC172182M0201&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch","."]
[null,null,"0.2 m","JSTD1-B","2TLA020007R3100",100.26]
[null,null,"10 m","JSTD1-C","2TLA020007R3200",150.4]
[]
[null,"Descripción",null,"Tipo","Código producto","Precio Unit. €"]
[null,"JSTD25F - Consola de mando bimanual para instalación móvil con dos Safeball. Conector M12 macho de 5 polos.",null,"JSTD25F","2TLA020007R6000",315.31]
[null,"JSTD25H - Consola de mando bimanual para instalación móvil con dos Safeball. Conector M12 macho de 8 polos.",null,"JSTD25H","2TLA020007R6300",371.26]

{"sheet":"JSHD","index":42,"n_rows":76,"n_cols":7,"rows_kept":76,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Descripción","Tipo","Código producto","Precio Unit. €","Enlace a manual","Consultar la tarifa para la selección de diferentes modelos"]
[null,"Mando de validación ergonómico de tres posiciones premontado","JSHD4-1-AA","2TLA019995R0000",242.29,"http://search-ext.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2TLC172072M0201&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch","."]

{"sheet":"ParoEmergencia","index":43,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"SmileEmergency","index":44,"n_rows":57,"n_cols":10,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[42,8,46,8],[47,8,48,8],[49,8,53,8],[55,8,56,8]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Señal de seguridad","Formato","Característica","Tipo","Código producto","Precio Unit. €","Descrpción","Enlace manual"]
[null,"DYNlink","Smile","Led estado","Smile 10 EA Tina","2TLA030050R0400",96.11,"Paro de emergencia para circuito dinámico de seguridad (Vital / Pluto) con cable de 1 m.","http://search-ext.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2TLC172159M0201&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch","."]
[null,null,null,"Led estado","Smile 11 EA Tina","2TLA030050R0000",92.35,"Paro de emergencia para circuito dinámico de seguridad (Vital / Pluto) con conector M12 macho de 5 polos."]
[null,null,null,"Led estado","Smile 12 EA Tina","2TLA030050R0200",100.66,"Smile 12EA Tina - Paro de emergencia para circuito dinámico de seguridad (Vital / Pluto) con dos conectores M12 macho y hembra de 5 polos."]
[null,null,null,"Led estado, StatusBus","Smile 11 EC Tina","2TLA030050R0900",100.19,"Smile 11EC Tina - Paro de emergencia para circuito dinámico de seguridad (Vital / Pluto) con conector M12 macho de 5 polos y conexión StatusBus."]
[null,null,"Smile Reverse","Led estado","Smile 11 EAR Tina","2TLA030050R0100",92.35,"Paro de emergencia para circuito dinámico de seguridad (Vital / Pluto) con conector M12 macho de 5 polos. Caja invertida (pulsador sobre la base de apoyo)."]
[null,null,"Inca","Led estado","INCA 1 Tina","2TLA030054R0000",98.39,"Paro de emergencia para circuito dinámico de seguridad (Vital / Pluto).","http://search-ext.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2TLC172163M0201&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch","."]
[null,null,null,"Led estado, StatusBus","INCA 1 EC Tina","2TLA030054R1400",107.13,"Paro de emergencia para circuito dinámico de seguridad Pluto y conexiónStatusbus."]
[null,"2 NC","Smile","Led estado","Smile 10 EA","2TLA030051R0400",84.77,"Smile 10EA - Paro de emergencia para circuito convencional con cable de 1 m. Contactos 2NC.","http://search-ext.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2TLC172171M0201&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch","."]
[null,null,null,"-","Smile 10 EK","2TLA030051R0600",63.57,"Smile 10EK - Paro de emergencia para circuito convencional con cables de conexión cortos. Contactos 2NC. Sin LEDs."]
[null,null,null,"Led estado","Smile 11 EA","2TLA030051R0000",81.72,"Smile 11EA - Paro de emergencia para circuito convencional con conector M12 macho de 5 polos. Contactos 2NC."]
[null,null,null,"Led estado","Smile 12 EA","2TLA030051R0200",89.3,"Smile 12EA - Paro de emergencia para circuito convencional con dos conectores M12 macho y hembra de 5 polos. Contactos 2NC."]
[null,null,"Smile Reverse","Led estado","Smile 11 EAR","2TLA030051R0100",81.72,"Smile 11EAR - Paro de emergencia para circuito convencional con conector M12 macho de 5 polos. Contactos 2NC. Caja invertida (pulsad or sobre la base de apoyo)."]
[null,null,"Inca","Led estado","INCA 1","2TLA030054R0100",87.79,"INCA 1 - Paro de emergencia para circuito convencional. Contactos 2NC.","http://search-ext.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2TLC172175M0201&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch","."]
[null,"2 NO + 2 NC","EstrongZ","-","EStrongZ","2TLA050220R0020",210.52,"EstrongZ - Paro de Emergencia robusto, IP 69K, Completo en Acero Inoxidable, 2NC/2NA, M20","http://search-ext.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2TLC172247M0201&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch","."]
[null,null,null,"Led estado","EStrongZ LED","2TLA050220R0222",235.87,"EstrongZ - Paro de Emergencia robusto, IP 69K, Completo en Acero Inoxidable, 2NC/2NA, M20, Información por LED bicolor"]

{"sheet":"SmileStop","index":45,"n_rows":31,"n_cols":10,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Señal de seguridad","Formato","Característica","Tipo","Código producto","Precio Unit. €","Descrpción","Enlace manual"]
[null,"DYNlink","Smile","Led estado","SMILE 11SA TINA","2TLA030050R0500",95.37,"Paro de seguridad (pulsador de color negro) para circuito dinámico de seguridad (Vital / Pluto) con conector M12 macho de 5 polos.","http://search-ext.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2TLC172159M0201&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch","."]
[null,null,"Inca","Led estado","INCA 1S TINA","2TLA030054R0200",98.39,"Paro de seguridad (pulsador color negro) para circuito dinámico de seguridad (Vital / Pluto).","http://search-ext.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2TLC172163M0201&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch","."]
[null,"2 NC","Smile","Led estado","SMILE 11SA","2TLA030051R0900",89.29,"Smile 11SA - Paro de seguridad (pulsador de color negro) para circuito convencional con conector M12 macho de 5 polos. Contactos 2NC .","http://search-ext.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2TLC172171M0201&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch","."]
[null,null,"Inca","Led estado","INCA 1S","2TLA030054R0300",87.79,"INCA 1S - Paro de seguridad (pulsador color negro) para circuito\nconvencional. Contactos 2NC.","http://search-ext.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2TLC172175M0201&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch","."]

{"sheet":"SmileReset","index":46,"n_rows":23,"n_cols":7,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,6,19,6]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Formato","Tipo","Código producto","Precio Unit. €","Descrpción","Enlace manual"]
[null,"Smile","SMILE 11RA","2TLA030053R0000",67.28,"Smile 11RA - Pulsador de reset para circuito convencional con conector M12 macho de 5 polos.","http://search-ext.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2TLC172097M0201&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch"]
[null,null,"SMILE 11RB","2TLA030053R0100",67.28,"Smile 11RB. Pulsador de Reset con LED para conectar a IQ en PLC de seguridad Pluto. LED azul. Conector 1 x M12-5p macho"]
[null,null,"SMILE 12 RF","2TLA030053R2600",82.84,"Botón de rearme en formato Smile, para rearme local del Eden DYN, 1 x LED azul, 1 x M12 5-polos conector macho y 1 x M12 5-polos conector hembra"]
[null,null,"SMILE 12 RG","2TLA030053R2700",88.69,"Botón de rearme en formato Smile, para rearme local del Eden OSSD, 1 x LED azul, 1 x M12 8-polos conector macho y 1 x M12 8-polos co nector hembra"]
[null,null,"Smile 11RO1","2TLA022316R3000",92.14,"Pulsador Smile rearme Orion1"]
[null,null,"Smile 11RO2","2TLA022316R3100",92.14,"Pulsador Smile rearme Orion2B/2E/3E"]
[null,null,"Smile 11RO3","2TLA022316R3200",92.14,"Pulsador Smile rearme Orion3B"]

{"sheet":"Smile41","index":47,"n_rows":49,"n_cols":8,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Controlador de seguridad","Paro de emergencia","Pulsadores","Conector","Tipo","Código producto","Precio Unit. €"]
[null,"Pluto","No",4,"M12-8","Smile 41 WWWWP","2TLA030057R0000",208.22]
[null,null,"Sí",3,"M12-8","Smile 41 EWWWP","2TLA030057R0100",246.78]
[null,"Pluto AS-i, Pluto B42 AS-i","No",4,"M12-5","Smile 41 WWWWN ASi","2TLA030056R0000",327.36]
[null,null,"Sí",3,"M12-5","Smile 41 EWWWA ASi","2TLA030056R0100",377.3]

{"sheet":"Linestrong","index":48,"n_rows":53,"n_cols":11,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[48,10,52,10],[46,10,47,10],[46,3,46,4],[46,1,47,1],[46,5,47,5],[46,6,47,6],[46,7,47,7],[46,9,47,9],[46,2,47,2],[46,8,47,8]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Botón de paro de emergencia","Contactos","Max. longitud cable (m)",null,"Característica","Tipo","Código producto","Precio Unit. €",null,"Enlace manual"]
[null,null,null,"1 ud.","2. ud"]
[null,"No","2 NO + 2 NC",30,50,null,"LineStrong1","2TLA050200R0030",172.46,null,"http://search-ext.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2TLC172248M0201&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch"]
[null,"Sí","2 NO + 2 NC",60,80,null,"LineStrong2","2TLA050202R0332",246.02]
[null,null,"2 NO + 4 NC",100,125,"Inst. izquierda","LineStrong3L","2TLA050206R0332",286.60000000000002]
[null,null,null,null,null,"Inst. derecha","LineStrong3R","2TLA050208R0332",286.60000000000002]
[null,null,null,200,325,"Ambos lados","LineStrong3D","2TLA050204R0332",436.23]

{"sheet":"Pulsantería","index":49,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Presión","index":50,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"AFS","index":51,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Fence","index":52,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}