La Empresa, Asea Brown Boveri, S.A. Documento Ref. Edición
The Company, **Fabrica NIESSEN Document Ref. Edition**
L'entreprise, Polígono industrial Aranguren nº 6 Document Ref. Édition
 20180-Oiartzun (Gipuzkoa), SPAIN. 9AKK107492A6484 A

**Declara que los productos detallados a continuación:**
Declare that the products following detailed:
Déclare que les produits énumérés ci-dessous:
**a la que se refiere esta declaración es conforme con la norma (s) siguiente (s) u otro documento (s).**to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other document(s).
à laquelle se rapporte cette déclaration est conforme à la norme (s) suivante ou un autre document (s).

IEC60884-1
**Bases de toma de corriente y clavijas para usos – Parte 1: Requisitos generales.**
Plugs and socket-outlets for household and similar – Part 1: General requirements
Prises de courant pour usages domestiques et analogues – Partie 1: Règles générales

**y cumplen con los requisitos esenciales de las directivas del consejo para aproximar las legislaciones de los Estados miembros en materia de:**and complies with the essential requirements of the following council directives:
et est conforme aux exigences essentielles des directives du conseil suivants:

[ ]  **DIRECTIVA 2014/35/UE Baja Tensión**
DIRECTIVE 2014/35/EU Low voltage
DIRECTIVE 2014/35/EU Basse tensión

[ ]  **DIRECTIVA 2014/30/UE Compatibilidad electromagnética (refundición)**DIRECTIVE 2014/30/EU Electromagnetic compatibility (recast)
DIRECTIVE 2014/30/UE Compatibilité électromagnétique (refonte)

[x]  **DIRECTIVA 2011/65/UE Sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias** **peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (refundición)**DIRECTIVE 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (recast)
DIRECTIVE 2011/65 / UE Sur la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (refonte)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **- Referencia Mecanismo** - Mechanism Reference - Mécanisme de référence | **- Denominación, Referencia tecla** - Name, Rocker reference - Nom, référence clé - | **- Descripción Producto** - Product Description - Description du produit |
| T2087 XX | - | Base de enchufe tipo frances 2P+T bornes de tornillos / French Type 2P+Earth Socket outlet with screw terminal / Prise de courant française de type 2P + Earth avec bornes à vis. |
| T2088 XX | - | Base de enchufe tipo Schuko 2P+T bornes con tornillos / Schuko Type 2P+Earth Socket outlet with screw terminal / Schuko Type Prise de courant 2P + Terre, avec borne à vis |
| T2099 (\*) | - | Bloque de conexión para bases deEnchufe / Connection block for socket outlet / Bloc de connexion pour prises de courant |
| T2099.1 (\*) | - | Bloque de conexión para bases de enchufe con separación de 1 módulo / Connection block for socket outlet with separation of a module / Bloc de connexion pour prises de courant avec séparation d'un module |

**Las terminaciones XX corresponden a los códigos de color del fabricante.** The endings XX correspond to the manufacturer's colours code. Terminaisons XX correspondent au codes de couleur du fabricant.

**Antracita (AN) Rojo (RJ) Blanco (BL)**

**(\*) Esta referencia es conforme con la norma IEC 60228 Conductores de cables aislados.**(\*) This reference is in conformity with the standard IEC 60228 Conductors of insulated cables.
(\*) Cette référence est affectée par la norme IEC 60228 Ames des câbles isolés.

**Instalado de acuerdo con las Normas de instalación, instrucciones del fabricante especificadas en catálogo y conforme a las reglas profesionales, debidamente mantenido y utilizado en las aplicaciones para las que este previsto.**Installed in concordance to the installation standards, manufacturer's instructions specified in the catalogue and professional rules, duly maintained and used for the applications as intended.
Installé selon les normes d'installation, les instructions du fabricant spécifiées dans le catalogue et dans le respect des règles professionnelles, dûment entretenus et utilisés dans des applications pour lesquelles ce calendrier.

**Información adicional** / Additional information / Information complémentaire:

**Este producto está previsto para ser instalado y mantenido por un profesional. Puede ser usado por una persona no cualificada, aunque suficientemente formada para reemplazamiento de uno idéntico.**
This product is intented to be installed and mantained by skilled persons. It may be used by ordinary persons, although trained enough, for replacing an identical device.
Ce produit est destiné à être installé et entretenu par un professionnel. Il peut être utilisé par une personne non qualifiée, mais fait assez pour un remplacement identique.

 Asea Brown Boveri, S.A.
 Fabrica NIESSEN

**Año del marcado CE:**
Year of CE marking:
Année de marquage CE:

Oiartzun, a

 Iñaki Lete
 Director General – General Director – Directeur Général